П124 124 БЕЗ ПОЛИТИКИ 02:54:47 ОТДОХНЕМ ОТ ПОЛИТИКИ! 02.07.2005 киваться от стен здания. Окончательный вариант будет изготовлйн из огнеупорного материала, который пока не называют.Кроме того, в отличие от парашюта, новая система придполагает бйзопасный спуск с высоты более 5 метров - и поэтому она подходит даже для последних этажей не-боскребов. В чрезвычайной ситуации человек, ко-торый хочет немедленно покинутэ здание,должен будет надеть на спину рюкзак и прыгнуть, дйрнув за кольцо. Платформа надуется, окутав человека, и мягко опус-тит его на землю. По крайней мере, имен-но так происходит при цифровом моделиро-вании ситуации в рекламном роликй компа-нии. Вариант, представленный на стенде Ла-вочкина, был прототипом размером 1 метр.Полномасштабнои устройство, сййчас про- + см. сл. стр. >>>
П124 24 Б%З ПОФИТИКИ Ь Щ4 :1 ОТДОХНЕМ ОТ ПОЛИТИКИ! 04.07/2005 киваться от стен здания. Окончатйльный вариант будет изготовлен из огнеупорного материала, который пока не называют.Кромй того, в отличие от парашюта, новаъ система придполагает бйзопасный спуск с высоты болей 5 мууров - и по>тому он1 подходит даже для последних этажей не-боскребов. ВЮчрезвычайной ситуации человеР, ко-торый хочет немрдленнг покинуТэ зданиу,должен будет надеть на спину рюкзак и прыгнутэ, дернув :а кольцо. Пл тформа надуется, окутав человека, и мягко опус-тхт его на :рмлю. По крайнуу муъу, имун-но так происходит при цифровом моделиро-вании ситуации в рекламном роликй компа-нии. Вариант, прйдставленный на стенде Ла-вочкина, был прототипом размером 1 метр.Полномасштабное устройство, сейчас про- + см. сл. стр. >>>
П124 24 Б%З ПОФИТИКИ  Ь Щ  ОТДОХНЕМ ОТ ПОЛИТИКИ! 0 О07/20 5 Риваться оп стен здания. Окончатемьный таки нж 244:у и Вматириала, котгрый пока на на ывапт.Кроме того, в отлачиу от п зашыта, нвваъ систдм пр дполага т бйзопасный спуск 1 высоты болеу 5 метров - и поэтому она подходит даже для последних этаж не- оскребов. В чрузвычайной ситуации человек, ко-торый хочеу немедленгг о)иг;зэ кд1ниуы должен "удет надМть на спину рюкзак и п:ы£г2п , дбъных 81 кгм*, . Пнаду тся, окутав человека, и мргко опус-тит е на землю. П крайниР муси, имйг-но так происходит при цифровом моделиро-ваний синыации в р ламном роликй комп -нси.      Л вочкина, был прототипом размером 1 м тт.Полно1 сшта1ное устройство, с В + см. сл. стт. >>>