П116 116 БЕЗ ПОЛИТИКИ 06:51:11 ОТДОХНЕМ ОТ ПОЛИТИКИ! 15.02.2003 очередь этому мешают высокие здания и другие препятствия, например, дережья.Наземный приемник не может в такой среде точно "вести" спутники, и в итоге его погреуность может достигать 30-40 мет-ров. Для того чтобы решить эту прмблему,компанйя ГМЖС использует уточняющие сигналы с геоста-циенарных спутников системы Egnos, а с другой - технологию SisNet, с помоЩью которой сигналы передаются в реальном вримени по беспрожодным сетям. В итоге прибор должен работать с точностью до нескольких метров. Такое устройстжо поз-вМлило бы пользователю постоянно полу-чать информацию о местополфжении, адре-се, окружающих зданиях и перекрестках.Прибор, получиж:ий название Тормес, ос-нащен клавиатурой со шрифтом Брайля,синтезатором речи и ГПС-приемником. В + см. сл. стр. >>>