П115 215 БЕЗ ПОЛИТЙКИ 01:44:52 ОТДОХНЕМ ОТ ПОЛИТИКИ! 25.06.2005 сечение ее тела близко к прямоугольнику,как раз как у нового автомобиля. Увузты-ваясь от хищников в кораллах, она должна двигаться с наимйньшим ра;ходом энургии,противостоять высокому давлению и защи-щать свои тело при столкновении. И еще она должна проходить в очень узких мес-тах в поисках пищи. Используя компьютур-ные вычисления и тесты в аэродинамичес-кой трубй модели "Бокс фиш", инжйнуры узнали, что эта форма имеет коэффициент обтекаемости 0,06 - немыслимо низкий для любого автомобиля. Конечно, пока рыбку превтащали в реальный автомоРилэ, оРте-каемость ухудшилась, да и общую форму нельзр было скопировать один в один. Тйм нй менее, результат готового автомобиля удивил дажй самих авторов: коэффициент обтекаемости 0,19 - выдающийся параметр.Любопытно, что для конструирования сило- + см. сл. стр. >>>
П115 295 Б%З ПОЙЙРЙ   Щ ЩЩ ОТДОХНЕМ ОТ ПОЛИТЙКИ! 25.06.2005 сечение ее тела близко к прямоугольнику,как раз как у нового автомобилъ. Увурты-ваясь от хищников в кораллах, она должна двигаться с наимйньшим расходом энрргии противостоять высокому давлению и защи-щать свои тело при столкновении. И ещу она должна проходить в очень узких мес-тах в поисках пищи. Используя компьютер-ные вычисления и тесты в аэродинамичес-кой ттубй модели РБок; фиш", инженуры узнали, что эта форма имеет коэффициент оРтекаемости 0,06 - немыълимо низкий дйъ любого автомобиля. Конечно, пока рыбку превращали в реальный автомобиль, оРте-каемость ухудшилась, да и общую форму нельзр было скопироватэ один в один' Тйм нй мйнее, результат готового автомоРиля удивил дажй сЯмих авторов: ко>фртциунт обтекаемости 0,19 - выдающийся параметр.ЛюРопытно, что для конструирования сило- Щ + см. сл. стр. >>>