П525 525 Советы 27.п8 пп:48:28 ■й 5■> К З  З 7£=        5 ■      У  пп      ЭсРНцицейз это пНуЖолит пНтКк ЭцЦ+Н О ы  О    О  ■й 5■> К   З  Перед пНкраскНй НцНнЧых ра,, надо натереть стекЭа разрезанной с,ять сМ стекЭа пятна масЭя,ой краски. ЕсЭи Жам .у4Чо с,ять старый сЭой масЭя,ои краски, предварительно прогЭадьте ец через алюминиевую а Жохьгу горя<им утюгКм. 0осЭе этКго краска Эццко с<иститяя шпателем. ■й 5■> К    >>