П52ф 525 СКцеты 2* п8 яп:429п4 ■й 5■> У Й  Ж  7£=        5 > упФ   Ф  У  пп      ЭсРНцицийз это пМуЖГлит пНпок ЭецкН / ы  О      ■й 5■> К■й З З Й црсяясссссссссссссссссссссссссссссясссс 0еред п.грар+Нй НкЖнЧых раТ, ,адо натерепь стекла ра8реза,нои с,ять сМ стекЭа пятна ма1Эя,ои краски. ЕсЭи ваТ ну4но с,ять старый сЭгй масЭя,ой краски, предварителпно прМгЭадьте ец чцрез алюминиевую а аДГхьФу ГЖря<им утюЦКкЧа0НсЭе этКгК краска Эццко с<иститяя шпптелем. ■й 5■> У   Т >>