П544 Очень прозный клей может силикатм'го кЭея с :убЧым пН шк м. плятку. Перед тем как укла ы ать Эинолеум ц% е ите г ра я с о иде щтобы н х.я шо распраЖился. Сок <есЧ ка ЧепЭохН склеивает .к з ть а т рез до цс о с е ки с я п р ЦсЭи п т и ери с ри пт, пНдиимите е емЧ г верх с х а иопНя и ру< и к и а те а ■й 5?>     >>
П544          ООЙ <ТМС з эмо п>* / ыб-,*      п п ЮЮЮЮ ЮЮ> ЮЮЮЮЮЮЮЮ ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ Ч 4 Ча,коепк с екка за8ы И,Г 7 сп 4  ОГО   Ю 7 Юх Ю саЕбны а а 40 с,22а с1*пы0 нЬпм а уаО сЬ ,.а а ,к> т  п44г а4 г ке ,2.1 81020них а д Ч   а х пТапка ппкх п4 >Ш ппп ппбппхпЙп ВкТ 5)>  ЙР  Й
П544 и 7 =       п 5 > к Ч    пп кна Щ   Н ■п ед К Т % смж сс ега с сЛыЯся ссйх сссс, ц <дп, п,г4а пМ ааск разаеа м си ,о, , а Ц аа 8 ,.и а ари ,бпм др т М Ча апкаа п р Ю пк с а 44 2 п4пп п п )24 пп п п)п484 а /й 5?> К  Р  >>
П544 ЙусМк Нябифают, цМхяп, пНкр%Сают То*кими Ло)тиами саЭа-шпик Жаре*.гК +Нп<е*'гЖ мяяб и Жепщины и сма8ыСают поажаре*ными на Э Жпбитыки я(ца,и (предваритехьНно Ъх Нсхудив) сУерху п.сыпают мехко а,арепб,ЧыШи Нгурцами, Н сУКра<ирают, руЭцп переця8ыСают ниткой, Ма4арицают с Нбиих стояон .а +-->>>
П544 КусМк, НябПцают, цМ(ях, пНкр%Сают то*кими ЛГмтикми саЭа   Жаре*'гМ Коп<е,'гК мяяа и Жцтщины, и смазыСают пНджаре*ными на масЭе Жзбитыми яйцами (предварите(пНмо их остудив) сЖерху пНсыпают мехко нареза,ными Нгурца,и, Затем мяяН сЖмра<ирают, руЭцт перецязыСают Читк-й, Мбжарифают с Майих схояМн Ча +-->>>