П526 52. Советы 27.п8 пп:48:25 ■й 5■> К   З ЕсЭи Вам надо вырезать из пНяелона каРНц)то изделие, то мНуЧо пеяед выреза,ием на,очить пНяелон. И тогда набеите -ехко Чареза,Чые кусМщки вырежете требуемое. К тому же, Ыарезки пНяолона Че будут прилипать... С пНмоъью старого чуЭка можЧо цРрепить расшатаЖшийця Суруп В отверстие от выпавшецо шурупа пЭотно капрон'вого чуЭка. РаскаЭите на Нг.е гСоздь пНахНдяьецо диаметра и гЭубМко цоткните, его в капрон. Полу<ится отверстие с прозными опЭайленными сте*ками. Тут же ввинчивайте шуруп. а Ракие "щуЭозные" пробки ЧикНгха Че рассМх.утяя и .е выпадут. ■й 5?> К    >>