П387 387 ТЕЛЕИНФ СОНИ 17:04:23 S . N Y Очередным $остижением технической мысли инжене"ов СО Ъ sta(o razdele- ние клавиш управления. Теперь при малищУи 2-х клавУш "sou"ce" - "mode" управление становится гораз$о легче. . новой берии авйомаг,ихо( RO Y появился переклющатель "Дин!мическо- Фо уси(ения бас-в" (D.B-B-) Эйа Ду,кБия конхролирует ,изкие часПохы. Юри ма(ой Фромкости разница при ис- полпзова,ии D.B.B. весПма ощуПима, То б ю.выйением Эаб(оП дин!мищЕскЖе усиление снижается, и акустическая система "не хрипит". D.D.B.B. (Цифровое дин!мическое дсиление ба3.в) может быть исполпзо- Жа,о с CDX-705 чейнджером и +онт"о- (ибоватПся любой магнито(ой новой серии. В общей схеме он применяется юеред Биф"овым ДилПй"ом и ЦАП-+он- фертером. + бм. бл. бтр. >>> 386 388 389 380