П341 Б б.е2 Э сУстема ".Д хрипитР-Ю D.D-BLB- Пф".гЖе дин!Ли:ЕбЕ.е Жа,о с CD(-705 чеймджером и +онхро- ли"оЖатПся лЮбни м!гнихолЖй ,оСои серии. В о"щей схеме он применяется перед Биф"овым Диляй"ом и ЦАП-кон- рЕцйЕ"Км  Ю + см. бл. сПй. =>> 38Р 388 389 380
П341 е б,ик!е03ю, и а+2с(ищБс)Юю сУстема "ме хри ит". D6 nB.B- (Цифровое дин!-ичес%ое Рси$е.ие ба3.в) можБП быПП Ус0М(п5.- ва.о с CDX-705 чейнджером и +онйро- Хийоваю0кя хЮ"нй м!гнийо(о$ ,ово$ 3дрии. В  ферйе"ом, Ю Ю Ю Ю + бм. с(. схй =>> 386 388 389 380
P341 @ 385 387 388 389