П385 385 ТЕЛЕИНФ СОНИ 17:11:28 S . N Y * адежностП. M - х$о ,осийелП, койорый не -ожет быть размагничен, юоцарапан, пасорен. * Компактность. * Зат!щен.осПП Нт Жиб"аБий. МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Автомобильная техника SONY с.о- циентибова,а на "оссиУский рынок: Нй наи"олее дешевой моделУ XR-1853MK2EE ц рабши"емным диапахо.-м +охобый й ос,.вном принимается в регионах $о моделУ XR-C653SP цо стерЕо плюс.м, то Дсть в ,ижнДм диапазоне час$от (65-74 м ц) эти -одели принимают сигнал и перерабатывают его й полно- цен.Не бте"ЕозЖу<а,ие. (.гда как Нц- тальные модели Жыдают тол0ко моно- сигнаХ. СО Ъ perwa— i poka edins- твенная представила на рынке подоб- + см. сл. стр. >>> 384 386 387 388