П303 303 ШУНТ СИ-11 00/01 23:17:06 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУНТ СИ-11 ОФБ Л А В Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Я * На регУональных телецентрах и студиях Ы качеслае имЮорпацеонногН нта, для информ, телетекста и скрытых субтитров на выход аппаратуры, вычеркивающей или реге.ерирующей строки КГИ. * На регУомальных телецентрах и студиях при вставке о центральную программу местных бюжетов Юи рекламы. При этом обеспечивае ся непрерывность сигнало ТВ-информ, телетекста и скрыйых субтит- ров, передаваемых в составе сигнала центральмой юрограммы, на оы(Нде регУо- нального телецентра. + ОБОРУДО АНИЕ В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ТЕЛЕТЕКСТА тел. 8-(812)-247-41-54, С-ПЕТЕРБУРГ ПОДО.Д ТЕ 40 СЕКУНД! + см. слр. 307 >>>
П303 303 КОММУТАТОРЫ 01/01 23:12:13 Коммутайоры предназначемы для работы на регУональных йелецентраТ и студйях. -естных сюжетов и рекламы блок обеспе- чивает сохранение на выходе региональ- .ого телецентра всех сигналов, переда- ваемых в строках КГИ центральной прог- раммы (испФтайельмые строки, сигналы  "И-12 ОБЕ+ПЕЧИВАЕТ +УНТИРОВАНИЕ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ МЕСТНАЯ ПРОГРАММА СИН- ХРОНМА И СИНФАЗНА С СИГНА ОМ ЦЕНТРАЛЬ- НОЙ ПРОГРАММЫ. Допустимая несифазносйь входных сигналов - 100 нс.  "И-13 ОБЕ+ПЕЧИВАЕТ РАБОТУ С НЕСИФАЗНЫ- МИ ВХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ. тел. 8-(812)-247-41-54, С-ПЕТЕРБУРГ ПОДОЖДИТЕ 40 СЕКУНД! + см. стр. 307 >>>