П387 387 ТЕЛЕИНФ СОНИ 20:49:13 S O N Y Вчередным до2тижением хдхниче2кой мысли инженеров SONY стало разделе- ние клавиш 2правлени0. Тбперь при наличии 2-х клавиш "source" - "mode" 4правленид 1тановхтся гораздо легче. В новой серии автомагнитол SONY появился переключатель "Динамическо- го усиления басов" (D.B.B.) Эта ф4нкци0 контролирует низкид ча2тоты. При малой громкости разниба при ис- пользовании D.BnB. весьма ощутима, но с повышением частот динамическое усиленид 1нижается, и акустическая система "не хрипит". D.D.B.B. (Цифровое динамическое усиление басов) может быть использо- вано с CDX-705 чейнджером и контро- лироваться любой магнитолой новой серии. В общей схеме он применяется перед цифровым фильтром и ЦАП-кон- вертером. + см. сл. стр. >>> 386 388 389 390