П385 385 ТЕЛЕИНФ СОНИ 20:48:19 S O N Y * Надежность. MD - это носитель, который не может быть ра:магничен, поцарапан, засорен. * Компактность. * Защищенность от вибраций. МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Автомобильная тдхника SONY соо-Фриентирована на российский рынок: от наиболед дешевой модбли XR-1853MK2EE с расширенным диапазоном который в основном принимается в регионах до модели XR-C653SP со стерео плюсом, то е2ть с нижнем диапазоне ча2тот (65-74 мГц) эти модели принимают сигнал и перерабатывают его в полно- ценное стереозвучание. Тогда каР ос- тальные моделх выдают только моно- сигнал. SONY первая и пока единс- твенная представхла на рынке подоб- + см. сл. стр. >>> 384 386 387 388