П3аф фахЮТ Щ ЮОД $- ." Й мешках зо 40 кг по 18:-240Ттонн ежеме- спч.г, цем 19 Ь00Ь р4а/з, у1лоуПп Т Б1тпв)х фрпнкг$1)л Т Бплхковг  50% п БЖкУу ГНЮЮуЮкЕ, РШ% Н+Бйз 1Ш 3. На прк$ажу 1940 тонн техническоЦг стт5*т4уностх ГОСТ 7885-86 ОКП 216611п100, цемаЕ450  t поставка из Москвы. 4. Прйдлагае) ежйме1ячЙыР обзгу зару  жЧой прессы "Новости рынка химичесРоЦН обнрудовпЛияР по матерПала* спйциали- уию'еЮЛЛых ТдрЛЮ(-+ АнЕ(ЯЯ, "ША, и ФР иуи ИЙдмбтти и деЛ). Объем одЛ.Г. фы- пуска 8 страмиа !4Ч Стоимо1тэ пгдхиски