П3ц5 РъкЮЮЮЮЮЮЮР Н+ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮРн6ЯР4**ЮЮЮЮЮЮЮ 5 +@ #@@@@N@ @@←@@8@ @@@@ @@Ю ЮЮЮ*Ю6йжУмн: ЮЮЮЮЮЮЮ ЮЮЮ Ю ЮЮ Ю ЮЮЮЮ 5ЕЙМаУл ( Й0ИГ 340ъ2Т0 pUks.) @ @ @:Дитмап (БМП 640ь480 piks.* "ватвче-Уиа2ЮрйС.аТйяасшУмВУадйУствУяШ Ю * ФункцУя копитования ожййльного еаЖлаВдУс+" ЮЮ Ю ЮЮ Ю Ю ЮЮ Ю Ю * Приокрауователэ изоРйаженУя CCD Ю * тйхнологУя STBMINA* *,+← Vasa Ю * Дисковод с удвоинной скоростью * Ънтеллектубльнбр автомбтическар вспышка Ю * Ввй%Ю Юный 2,+Р ЖУ эмран с солм .йчным оВном ЮЮ ЮЮ Ю Ю Ю ЮЮ ЮЮЮЮЮРЮРучной кпрафле.Уй <+жпЖзУцУйУЮ Ю ЮР Фокууировка ручнбрнавйо Ю ЮЮ ЮЮЮЮ ЮЮЮ Ю ЮЮ ЮЮЮЮ Р сЗ.!жл.ЮрхйЛ >>> 384 Щ 396 347 Ю 388