П387 387 ТЕЛЕИНФ СОНИ 07:45:45 S O N Y Очередным достижением технической мысли инженеров SONY стало разделе- ние клавиш управления. Тйпйрь при наличии 2-х клавиш "source" - "mode" управление становится гораздо йегче. В новой серии автомагнитол SONY появился пйреключатель "Динамическо- го усиления басов" (D.BnB.) Эта функция контролирует низкие частоты. При малой громкости разниц при ис- пользовании D.B.B. весьма ощутима, но с повышением частот динамическое усиление снижается, и акустическая система "не хрипит". D.D.B.B. (Цифровое динамическое усиление басов) может быть использо- вано с CDX-705 чейнджером и контро- лироваться любой магнитолой новой серии. В общей схеме он применяется перед цифровым фильтром и ЦАП-кон- вертером. + см. сл. стр. >>> 386 388 389 380