П385 385 ТЕЛЕИНФ СОНИ 07:57:45 S O N Y * Надежность. MD - это носитель, который не может быть размагничен, поцарапан, засорен. * Компактность. * Защищенность от вибраций. МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Автомобильная техника SONY соо- риентирована на российский рынок: от наиболее дешевой модели XR-1853MK2EE с расширенным диапазоном который в основном принимается в регионах до модели XR-C653SP со стерео плюсом, то есть в нижнем диапазоне частоу (65-74 мГц) эти модели принимают сигнай и пйрерабатывают его в полно- цйнное стереозвучание. Тогда как ос- тайьные модели выдают только моно- сигнал. SONY пйрвая и пока единс- твенная представила на рынке подоб- + см. сл. стр. >>> 384 386 3<7 3 8