П50ф 5п4дКАЛЙЙДОСКОП 12:43:31) Кх Ах Л Е ФЙ Дх О С К О4 П *Ф* *Е* 23.02.2001 * *Ф* * смогул выбражь относилельно дешевую мо-Цделэ со скоро1уью проце1сорп$500 мега-"герц и виЛчестером на 10 гигабайл или же боЭее йорогую модификацию с двадца- тигигабайтовым диском и процессором в Ц600 мегагерц.           Немецкие инженеры ра*работпли новую технологиП стерилизации молока. Спец(а-Флисты Технического(универсилйта в ВЯ-Фйен6тйфане в окре1жно2тпх Мюнхен1 пред- .ому во4дей1твхю высо)гбг даслднип - окглм 12 000 бар. По сравнениП с полу- чЪвшим широкое распространение методом Фвысокотемперптурной обраболки новап техноЭогРя Смее( ряд существенных преи- муще1тв: обеспечйвая столЬ же =ффектив- + см. сл. стрЖ ↑>