П127 127 БЕЗ ПОЛИТИКИ 21:32:10 ОТДОХНЕМ ОТ ПОЛИТИКИ! 24.11Ч2001 средству передвижения развивать скорость 18 километров в час. Топливный элемент,расположенный на передней части рамы,снабжается газом из цилиндров, укреплен-ных под задним колесом, и обеспечивает двигателю мощность 200 ватт. Как сообща-ет "Немецкая волна", газовый велосипед является альтернативой мопедам, работаю-щим на бензиновом топливе и загрязняющем окружающую среду. Изобрели новое средс-тво передвижения в Шанхае, где обычные мопеды запрещены. Теперь им на смену им придет быстроходный газовый велосипед,безвредный для атмосферы и для пользова-теля.              Ученые из лабораторий концерна Hew- lett Packard сообщили, что им удалось создать "автоматического диск-жокея".Машина наделена зачатками искусственного + см. сл. стр. >>>