П385 385 ТЕЛЕИНФ 23:53:46!!!!!!!!! S O" N" Y < !!!!!!!! * автоматеческая установка точного времени ! * воспяоизведение в стандаяйе NTSC на телевизорах PAL ! ! ! * пульт дистанцигнн'го упяавления с !поворотным!!переключателем SHUTTLE! для упяавления нБсколПкими уст"гУс- $вами и раборы с юелеюЕкс$ом * Иналожение звука ! ! !! ! ! * динамичУский фельИр сигнала * РпоИск!по инУексу ИН ТР Н !p!z!!lq— Лн.гие им эюех фуекцае и дкуг е уникальные качества Вы также найбете в моделях: SLV-E 710 a< !!a!!o! !! к!си!!!к! → S,V-E 510 !&so!aU!u! !ааа!аа!! SLV-Ea410 < e!a!!!, a ! !!ка!!на → S,V-E 290 a< !e!i!!!ae! ! !!!!!!!! SLV-E 160 < !!!!! !!!!!! !!!! !! → S,V-P 53 !!! !!!!! ! + см. сл. сюр. =4> 384 386 387 388