П3ц0 еомагнирофон K/NY а И ! ↑ka Nb! Y < a!a aaaa HI- I дают унбкалПную ыозможт сс- Невим! жТР аИТ му У E panE- дат. Подклютаййе свой !едЕомагнихо- фон к ус лирелю систе ! D/LBY PROL GIC е наслаждай сь звуковыми   DOLBY SURROUND +OUND. И все э$о благодаря $ому, чмо динамУка даажения в ка !е с о е с!!ует инами- ке звука в стерЕокоРонках. Э щуще- ние уси/У ae sq Tla£ baqq wel!- колепной часторной ха актерУстеке (20 Гц - 10кГ ) и и о л гн му ди ами- с 4 гу вдаап з нт р(9з дк)м DIvF s мые вз  *удп" гдаммеР'оанны зааУсУ SH WVIEW Я 1ЯЯЯ)м Щ С Е 2быаЯ 1 Я Я *И ав омаУичмское !пюог аммик'вание ЙОВИЕВ Б ществующих систем пр'гяаммир'вания. + см. сл. стр. =44 381 384 385 ! 385