П1ц5 82к БЕ. ПО ТИСИ /,Д ХНЕМ , П Ф (ЮК Ц57/ь3О п00 Вво$ятся телееоны иЮсети трайьего поЯоЙ ленияФ Можнн скажать, чтг эра стацйон р-ныТ т1леф нОЧЮуТб хз с В Ф (((((((((У ШРШютаро- вЮодноИ аппарате ЭтаЮсвпхь буЙ дет, во-пбрвых, вФсоРоукото1тной и будет использогаться для пбрю$ачи рючх и дюнЙ ныТ для скажеИ, полуоедимения к ИмтерЕ пфчт% и таВЮ$юлАе. 'уб эте ЗоннНЮбудел делать с поЛоэью такого моююльмого тплАФ фо.п или коЛпьютара трютьюго поЯглпыия£"ЭяП+ссгнЮ уж"Юв%пустиж мю ВНЯ веюЙтелСфон, котетый нпжывпет1я!ЭяИ32п! ОЧ ужД пйЫдЮДисю!о ВоУГ+С /Уюне будей вытущен "ЭрУ38п!О Этг ужб по "адПГЮВвюцУи В чютвютк в СтоЯгглщИб котглэ v—ciU + сг. слы стъЖ >>>