П388 388 ТЕЛЕИНФ СОНИ 21:11:19 S O N Y лее безопасного управленйя автомоби- лим. Очеяддным достиженййм технйческгй мысли инженеров SONY стало разделе- ние клавиш управленйя. Теперь прх наличии 2-х клавиш "source" - "mode" управление становится гораздо легчд. В новой серии автомагнйтол SONY появился переключатель "Динамическо- го усиленйя басов" (D.B.B.) Эта функция контролирует низкйй частоты. При малой громкости разнйца при исТ пользованйи D.B.B. весьма ощптима, но с повышенйем частой динбмичесРНе усиленйе снйжается, и акустическая система "не хрипит$. D.D.B.B. (Цифровои динбмическое усиленйе басов) может быть использо- вано с CDX-70) чейнджером и контро- лироваться любой мбгнйтолой новой сбрии. В общде схемб он примбняйтсп + см. сл. стрЛ =>> 387 389 390 391