П386 386 ТЕЛЕИНФ СОНИ 21:11:00 S O N Y * Пояснйтельные тексты. При желанйи Вы можете дать нбзванйе всему MD и каждой записи в отдельности. * Надежность. MD - это носитель, который не может быть размагнйчен, поцарапан, збсорен. * Компактность. * Защищенность от вибраций. МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Автомобильная технйка SONY соо- риентированб на российскхй рынок: от наиболее дешевой модели XR-1853MK2EE с расширенныЙ диапбзонНм койЖрый в основном принимается в регионах до модели XR-C653SP со стерео плюсом, то есть в нижнфм диапазонй частот (65-74 мГцЯ эти модели принймбют сигнал и пйрйрабатывают его в полно- ценное стереозвучание. Тогда как ос- тальные модели выдают только моно- + см. сл. стр. =>> 385 387 388 389