П624 624 ТЕЛЕИНФ СПРАВКИ 03:58:54 Бензин хорошего качества должен быть прозрачным. Мутность свидетелствует об эмульси- онной воде или механических примесях. Содержание тяжелых примесей можно определить с помощью чистой белой "у- маги. Капнити каплю бензина, слегка подуй- те на нее. Автобензины испаряются быстро и без остатка или оставляют пятно, которои после небольшого подог- рева исчезает полностью. Керосин же почти не испоряется с бу- маги и оставляет жирное пятно. О содержании смол в бензине можно судить по тесту со сферическим часовым стеклом. Поместити на стекло один миллилитр бензина и подожгите. Сгорая, он оста- вит на нем след в виде концентрических колец. + см. сл. стр. >>>