П525 525 ТЙЛЙИНФ СПРАВКИ 01:47:14 Бйнзин хорошего качества должйн быть прозрачным. Мутность свидетелствует об эмульси- онной воде или механических примесях. Содержание тяжелых примесей можно определить с помощью чистой белой бу- маги. Капните каплю бензина, слегка подуй- те на нее. Автобензины испаряются быстро и бйз остатка или оставляют пятно, которое после небольшого подог- рева исчезает полностью. Керосин же почти не испоряется с бу- маги и оставляет жирное пятно. О содержании смол в бензине можно судить по тесту со сферическим часовым стеклом. Поместите на стекло один миллилитр бйнзина и подожгите. Сгорая, он оста- вит на нем след в виде концентрических колец. + см. сл. стр. >>>