П526 526 ТЙЛЙИНФ СПРАВКИ 01:47:14 Если кольца беловатые, значит бензин бессмольный или малосмольный, желтая или коричневая окраска следа указывает на содержание в бйнзинй смол. По диаметру внешнего кольца (мм) можно определить примерное содержание смол. 5мм: 9-10 мг/100мл; 10мм: 12-13 мг/100мл; 15мм: 14-15 мг/100мл; 20мм: 16-17 мг/100мл; 25мм: 17-18 мг/100мл; 30мм: 19-21 мг/100мл. Допускается 7-15 мг смол на 100 мл для разных марок. В этом случае обес- пйчена длительная работа двигателя без заметного образования смол и нагара. + см. сл. стр. >>>