П623 623 ТЕЛЕИНФ СПРАВКИ 03:36:37 СОВЕТЫ БЫВАЛОГО АВТОЛЮБИТЕЛЯ   Как определить качество бйнзина    Жеэтилированныи бйнзины обычно бйсц- ветны. ИсклПчиние уоставляит неэтили- рованный бйнзин термического крекинга, который может иногда быть желтым, если в нем содержатся смолистые вещества. Этилированные бензины специально окра- шивают в уледующии цвета: А-76 - желтый; АИ-93 - отанжево-красный; АИ-98 - синий; А-66 - зеленый; А-72 - розовый.   ,,,, В  В  + см. сл. стр. >>>