П626 626 ТЕЛЕИНФ СПРАВКИ 03:36:52 При пр выш нии нормы смолистых ве- щ ств в 2 раза, моторисурс двигателя унижа тся на 20%. По след£м на £текл£ можно £удить и о других примесях. Бйнзин с примесью дАзельного топлива или м!сел сго ает н полностью и остав- ляит на пов хности стекла мелкие кап- ли. Благодо я ароматическим углеводоро- дам и бйнзолу в остатках, на стекли можно заметить мелкии включения сажи.   ,,,, В  В  + см. сл. стт. >>>