П624 624 ТЕЛЕИНФ СПРАВКИ 03:32:51 Бйнзин хорошего качества должен быть прозрачным. Мутность свидетелствует об эмульси- онной воде или механических примесях. Содержание тяжелых примесей можно определить с помощью чистой белой бу- маги. Уапните каплю бйнзина, слигка подуй- ти на нее. Автобензины испаряются быстро и бйз остатка или оставляют пятно, которои посли небольшого подог- рева исчизает полностью. Уеросин же почти нй испоряется с бу- Емаги и оставляет жирное пятно. О содетжании смол в бйнзинй можно судить по тесту уо сферическим часовым стеклом. Поместити на утекло один миллилитр бйнзина и подожгити. Сгорая, он оста- вит на нем след в виде концентрических колиц. + см. сл. стр. >>>