П625 625 ТЕЛЕИНФ СПРАВКИ 03:36:57 Если кольца беловатые, значит бйнзин бйссмольный или малосмольный, желтая или коричневая окраска следа указывает на содержании в бйнзинй смол. По диаметру внешнего кольца (мм) можно определить примернои содержании смол. 5мм: 9-10 мг/100мл; 10мм: 12-13 мг/100мл; 15мм: 14-15 мг/100мл; 20мм: 16-17 мг/100мл; 25мм: 17-18 мг/100мл; 30мм: 19-21 мг/100мл. Допускается 7-15 мг смол на 100 мл для разных марок. В этом случай обйс- пйчена длительн!я работа двигателя бйз заметного о"разования смол Фи нагара. + см. сл. стр. >>>