П630 630 15:19:44 - 636 - коскоростной лентопротяжный механизм обеспечивает быструю и эффективную про- тяжку ленты с помощью устройства Jog/Shuttle, которое может находиться как на самом аппарате, так и на пульте ДУ. 7 головок (4 видео, 2 HiFi, 1 сти- рающая). Четкий стоп-кадр, высокока- чественнои замедленнои воспроизведение в обоих направлениях. Покадровое восп- роизведение в обоих направлиниях. 3 скорости в режимах записи и воспроизви- дения для кассет NTSC. Цифровой втотре- кинг и автоматическая чистка головок. Переключение на широкоэранный 16:9 фор- мат. Экраннои меню. Генератор титров. Два разъема евроскарт, передний разъем AV, передний разъем для стереонаушни- ков, разъем для микрофона, разъем для синхронного редактирования записи на 8 мм камере.