П614 614 15:11:11 - ж20 - для пользователя. Переключение на фор- мат 16:9. Индивидуальнои программирова- ние громкости для каждого отдельного канала. Экранный индикатор зарядки ба- тарей пульта дистанционного управлиния. Разъемы: 2 разъема Euro-AV (евроскарт), S-Video, штыревой вход АЖ, выход сте- рео-аудиосигнала для подключения аппа- ратуры Hi-Fi, дополнительные разъемы для акустических систем и стереонаушни- ков. Возможность переключения на другой разъем евроскарт (Euro-AV) (видеозапись и воспроизведение возможны в режиме Standby- при подаче сигнала напряжени- ем 12 В). Кодовая защита от несанкцио- нированного использования. Цвет корпуса - мягкий антрацит. M82-115/9 IDTV Фирма Grundig вновь предлагает Вам те- левизор из семейства самых больших. Применяемая в нем 100 - герцовая техно- След Прайс