П613 613 15:19:11 - 61: - мощью пульта дистанционного управления. Кинескоп Megatron размером 95 см (види- мая часть экрана 85 см). Специальнои покрытие. Частота кадров 100 Гц. Гре- бенчатый фильтр. Четкои разделение гра- ниц цветовых областей с помощью специ- альной электронной схемы CTI. Динами- ческая фокусировка. Цифровое ЗУ наст- ройки изображения для воспроизведения стоп-кадров, Zoom эффекта (для увеличе- ния фрагментов изображения), полиэкрана (движение можно передать девятью однов- ременно видимыми стоп-кадрами), системы сканирования телепрограмм (9 маленьких стоп-кадров неприрывно показывают транслируемые телевизионные программы с изображением названий этих программ) и для снижения шумов (улучшение изображе- ния за счет слабых шумов сигнала). Пре- восходный декодер системы телетекст / видеотекст. Автоматическая настройка на каналы с использованием системы ATS