П618 618 15:19:41 - 624 - (PSI . Индивидуальная настройка визу- альных параметров и уровня громкости для каждого канала. Великолипный деко- дер системы телетекст/видеотекст. Авто- матическая настройка на телевизионные каналы - система ATS Europlus. Переклю- чиние на формат 16:9 (киноэкран). Кодо- вая защита от несанкционированного ис- пользования. Экранный индикатор уровня зарядки батарей пульта дистанционного управлиния. Разъемы: 3 разъема еврос- карт (Euro-AV); разъем для подключения S-Video, штыревой вход AV для подключ- ения Hi-Fi аппаратуры, стереонаушников переключатель для разъемов евроскарт (видеозапись и воспроизведение можно производить в режиме Standby); трихпо- лосыц громкоговорители, выходная музы- кальная громкость 2х25 Вт и 1х50 Вт, выходная номинальная мощность 2х12,5 Вт и 1х25 Вт; корпус титан.