П616 616 15:11:14 - 622 - дациям (PSI). Индивидуальная настройка визуальных параметров и уровня громкос- ти для каждого канала. Великолипный де- кодер системы телетекст/видеотекст. Пе- реключение на формат 16:9 (киноэкран). Кодовая защита от несанкционированного использования. Экранный индикатор уров- ня зарядки батарей пульта дистанционно- го управлиния. Разъемы: 3 разъема ев- роскарт (Euro-AV); разъем для подключе- ния S-Video, штыревой вход AV для подк- лючения Hi-Fi аппаратуры, стереонаушни- ков; переключатель для разъемов еврос- карт (видеозапись и воспроизведение можно производить в режиме StandbyI; трехполосые громкоговорители, выходная музыкальная громкость 2х25 Вт и 1х50 Вт, выходная номинальная мощность 2х12,5 Вт и 1х25 Вт; корпус мягкий ант- рацит.