П626 ж26 15:19:12 - 632 - ввод диапазона FM. Ферритовая антенна для MW/LW. Телескопическая антенна для FM/SW. Дисплей, показывающий диапазон, частоту, ячейку памяти, канал диапазо- на, стерео, напряженность поля, состоя- ние батареек, название станции (8-ми значное) ширину полосы, точнои время, время переключения, время отключения. Регулятор тембра (музыка - речь) и пе- реключатель системы Sound Booster. Тай- мет: с помощью 24-часового кварцевого будильника можно программировать вклю- чение и выключение дважды в день любых станций. Повторные сигналы будильника с интетвалом 10 минут. Автоматическои отключение радио. Разъем для стереона- ушников. Питание от батареек. Питание от внешнего источника NR 90-1. Высоко- качествинный защитный кожух чирно-серо- го цвета.