П352 352 ПЕТЕРБУРГ 22:31:19 Т Е Х Н О П О Д И У М новости Производительность суперкомпьютерных рчеек (материнская плата с 4, 8... CPU) на базе RS6000-SP будет повышена за счет использования не только новейших быстродействующих устройств передачи данных между узлами распределенной мультипроцессорной системы, но и CPU нового поколения PowerPC-3-II (64 бит), выпускаемого с использованием медной технологии металлизации проводящих слоев. Новые суперкомпьютерный ячейки, по замыслу разработчиков, можно будет объединять в вычислительную группу из 144 узлов, каждый из которых использует суммарно более 1152 процессоров с повышенной до 375 МГц тактовой частотой. читайте следующие страницы
П352 3) ПЕТЕРБУРЦ Т Е Х Н О П О Д И У М новости Производительность суперкомпьютерных рчеек (материнская плата с 4, 8..Щ CPU) на базе RS6000-SP будет повышена за счет использования не только новейших быстродейств ющЪх устройств пнредачи данных между узлами распределенной мультипроцессорной системы, но и CPU нового поколения PowerPC-3-II (64 бит), выпускаемого с использованием медной технологйи ЗеталлизацЪи провоЕрщиЬ слоев. Новые суперкомпьютерный ячейки, по замыслу разработчиков, можно будет объединясь в вычислительн ю группу из 144 узлов, каждый из которых используйт ууммарно более 1152 процессоров с повышенной до 375 МГц тактовой частотой. читайте следующие страницы