П618 618 СОВЕТЫ 15:28:11 ПОЛЙЗНЫЕ СОВЕТЫ вить такой пробник несложно. ' корпус старой авторучки вставьти лампочку на нужнои напряжении, к которой придваЙ ритильно припаяйти провода. Один про- вод от лампочки присоидинйте к щупу, другой (длинный провод) снабдити за- жимом "Крокодил". Для провиткй напря- жйния "крокодим" соединити с защищенЙ ным местом корпуса, а щуп приложити к исслидуемому проводу. Лампочка горит - ципь исправна. * * * Менря масло в картети автомобиля и отворачивая пробку гайчным ключом, можно оджечь рукй горячим маслом. Лучши действовать по-другому. Слигка отвинтив гайку, привяжити к спускной пробкй кусок шпагата и намотайти нйс- колько витков по ризьбе. Потянув шпб- Новости сотовой связи ..........226с. КРЙОТЙРАПИР..........т.:39-69-07