П619 619 ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 15:24:07 ПОЛЙЗНЫЕ СОВЙТЫ гат, можно отвинтить пробку, тим сбЙ мым убйтичь ее от грязи, а руки - от горячиго масла. * * * Автомобилисты знают: если машиной длительнои втимя нй пользоваться, климмы аккумулятора во избежании окислиния слидует отсоидинять, а отк- рытыи контактные выводы батарии изо- лировать. Прощи всего - обычными по- лиэтилиновыми пробками от бутылок. На минусовой штырь плотно наденйтся пробка от пол-литровой бутылки, а на плюсовой ч от 0,75-литровой. 'ыводы, закрытыи такими колпачкбми, нй окйс- ляются, а батарея придохраняится от случайного короткого замыкбния. * * * Смотти слид.стт. >>> ЛЙКВЙДАЦЙЯ ЛЮБЫХ РОДИНОК:тел.106-166