П260 8ппхххпхпххх8хпхххпхпх88х8Ьххххп ВАРЙНТЕ И: ШЙПОО.ИЕА Ю 1 кВ очищинного шип вмикЯ, кг Ю + утяканЯн на%, уок 1 эймон! ШипоомиВ птомыть, пйрибрать, ■чи3туть Ву хлодонож к* ч!шм иутиков, уемин вЫйокРов. Про"ламшировать в кипящ й шод нй Р■лие к мину , откинуит Я зутшуак, Яать уоди ут чь, п жи ь И уяч п уахЯрный уи ■п, тоб виуь лимЫннм ЮуоВ и в!рЫть ыЮЮ,ла пм оемЙ, РоВо кл ды нт 4!чнмЯ ннобкннь, н $но. Перилож ь их в чиут сухи б нки Ячереу хвойном клой марйи ийиЮч риу гу2тие уит■* корячим уиропом з лйз садд*. тар ньз дато окх, и хоклй че "Я ки з■киысь т шит а й Ю ЮЮ ЮЮ ) кВ ■чищинного щхповнык ) кк