П527 527 ТЙЛЙИНФ СПРАВКИ 01:47:14 При превышении нормы смолистых ве- ществ в 2 раза, моторесурс двигателя снижается на 20%. По следам на стекле можно судить и о других примесях. Бйнзин с примесью дизельного топлива или масел сгорает не полностью и остав- ляет на поверхности стекла мелкие кап- ли. Благодоря ароматическим углеводоро- дам и бйнзолу в остатках, на стекле можно заметить мелкие включения сажи.   ,,,,     + см. сл. стр. >>>