П524 524 ТЙЛЙИНФ СПРАВКИ 01:47:18 СОВЕТЫ БЫВАЛОГО АВТОЛЮБИТЕЛЯ   Как определить качество бйнзина    Неэтилированные бензины обычно бесц- ветны. Исключение составляет неэтили- рованный бензин термического крекинга, который может иногда быть желтым, если в нем содержатся смолистые вещества. Этилированные бензины специально окра- шивают в следующие цвета: А-76 - желтый; АИ-93 - оранжево-красный; АИ-98 - синий; А-66 - зйленый; А-72 - розовый.   ,,,,     + см. сл. стр. >>>